{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":7,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,6]]}
["2025年颍上县盛堂乡、十八里铺镇高标准农田建设项目（供电工程）"]
["序号","项目名称","单位","工程量","单价","合价","备注"]
[1,"十八里铺镇灌溉站1"]
[1.4,"输电线路工程"]
["1.1.1","10kv以下的高压输电线路"]
["1.1.2","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","0.660"]
["1.1.3","低压输电线路",null,""]
["1.1.4","YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16","m","30.000"]
["1.1.5","YJV22-0.6/1kV-5×10","m","30.000"]
["1.1.6","YJV-0.6/1kV-3×25+1×16","m","30.000"]
["1.1.7","YJV-0.6/1kV-5×6","m","30.000"]
["1.1.8","BV-0.45/0.75kV-3×4/2.5","m","30.000"]
["1.1.9","控制电缆KVVP-450/750-10×1.5","m","15.000"]
["1.1.10","信号电缆DJVPVP-450/750V-2×1.0","m","15.000"]
["1.1.11","镀锌钢管","t","1.000"]
["1.5","变配电装置",null,""]
["1.1.1","户外杆上变压器，S20-M-80/10/0.4KV，D.yn11","台","1.000"]
["1.1.2","杆变附件，含安装杆件、支架等","项","1.000"]
["1.1.3","杆上低压配电箱,GGD2型，含进出线保护断路器，低压计量箱，电流互感器等。","台","1.000"]
["1.1.4","动力控制柜，GGD2型，柜后免维护型，含30kW水泵软起动器及真空泵控制","台","1.000"]
["1.1.5","照明配电箱","只","1.000"]
["1.1.6","配电间安全用品","批","1.000"]
[2,"汪庄低压灌溉站工程(2*45kw）"]
["1.2.15","输电线路工程",null,""]
["1.2.16","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","0.050"]
["1.2.17","电力电缆（铜芯YJV22-1kV-3*150+1*70）","m","40.000"]
["1.2.18","电力电缆（铜芯YJV-1kV-3*50+1*25）","m","60.000"]
["1.2.19","控制电缆(VV4*10)","m","40.000"]
["1.2.20","变配电装置",null,""]
["1.2.21","S20-M-160/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求）","台套","1.000"]
["1.2.22","配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等）","台套","1.000"]
[3,"宋庙翻水站（2*30kw）"]
["1.2.7","输电线路工程",null,""]
["1.2.2.1","10kv以下的高压输电线路",null,""]
["1.2.2.2.1","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","0.630"]
["1.2.2.2","低压输电线路",null,""]
["1.2.2.3","电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*150+1*70）","m","40.000"]
["1.2.2.4","电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25)","m","60.000"]
["1.2.2.5","控制电缆(VV4*10)","m","40.000"]
["1.2.8","变配电装置",null,""]
["1.2.9","S20-M-160/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求）","台套","1.000"]
["1.2.10","配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等）","台套","1.000"]
[4,"宋庙1站（30kw）"]
["1.2.2.1","10kv以下的高压输电线路"]
["1.2.2.2","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","0.020"]
["1.2.2.3","低压输电线路",null,""]
["1.2.2.4","电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25）","m","60.000"]
["1.2.2.5","电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16)","m","30.000"]
["1.2.2.6","控制电缆(VV4*10)","m","20.000"]
["1.2.8","变配电装置",null,""]
["1.2.2.1","S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求）","台套","1.000"]
["1.2.2.2","配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等）","台套","1.000"]
[5,"宋庙2站（30kw）"]
["1.2.6","10kv以下的高压输电线路"]
["1.2.2.1","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","0.020"]
["1.2.7","低压输电线路",null,""]
["1.2.2.1","电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25）","m","60.000"]
["1.2.2.2","电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16)","m","30.000"]
["1.2.2.3","控制电缆(VV4*10)","m","20.000"]
["1.2.2.4","S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求）","台套","1.000"]
["1.2.2.5","配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等）","台套","1.000"]
[6,"宋庙3站（30kw）"]
["1.2.6","10kv以下的高压输电线路"]
["1.2.2.1","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","0.020"]
["1.2.7","低压输电线路",null,""]
["1.2.2.1","电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25）","m","60.000"]
["1.2.2.2","电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16)","m","30.000"]
["1.2.2.3","控制电缆(VV4*10)","m","20.000"]
["1.2.2.4","S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求）","台套","1.000"]
["1.2.2.5","配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等）","台套","1.000"]
[7,"李郢1站（22kw）"]
["1.2.6","10kv以下的高压输电线路"]
["1.2.2.1","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","1.280"]
["1.2.7","低压输电线路",null,""]
["1.2.2.1","电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25）","m","60.000"]
["1.2.2.2","电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16)","m","30.000"]
["1.2.2.3","控制电缆(VV4*10)","m","20.000"]
["1.2.2.4","S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求）","台套","1.000"]
["1.2.2.5","配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等）","台套","1.000"]
[8,"李郢2站（22kw）"]
["1.2.6","10kv以下的高压输电线路"]
["1.2.2.1","高压线路（JKLGYJ-10KV\\70/10）","km","0.450"]
["1.2.7","低压输电线路",null,""]
["1.2.2.1","电力电缆（铜芯、YJV22-1kV-3*50+1*25）","m","60.000"]
["1.2.2.2","电力电缆(铜芯、YJV22-1kV-3*35+1*16)","m","30.000"]
["1.2.2.3","控制电缆(VV4*10)","m","20.000"]
["1.2.2.4","S20-M-50/10/0.4KVA变压器（含线杆、跌落式熔断器、避雷器、智能看门狗、计量装置、相关配件等变压器以上所有部件，且均应符合供电部门要求）","台套","1.000"]
["1.2.2.5","配电柜GCS-（改）（软启动、漏电保护器、控制线路、仪表及相关配件等）","台套","1.000"]
[]
[]
[]
[null,"合计"]